a a input tape b a b . . .

finite control

1-way input head read-only